附件

常熟市对外开放口岸限定区域范围及管理要求
（征求意见稿）

为保障人员和交通运输工具正常出境入境，确保常熟市对外开放口岸安全、畅通，依据《中华人民共和国出境入境管理法》、《中华人民共和国出境入境边防检查条例》《江苏省上下外国船舶管理办法》等有关法律法规，现就本市对外开放口岸限定区域范围及管理要求通告如下：
一、本市对外开放口岸限定区域范围
口岸限定区域范围为自引桥入口延伸至码头前沿线，具体范围如下：
（一）常熟兴华港口有限公司码头：引桥入口处自南起至码头前沿共6座引桥，1号引桥长约108米，宽约16米，占地面积约1728平方米；2号引桥长约69米，宽约16米，占地面积约1104平方米；3号引桥长约52米，宽约16米，占地面积约832平方米；4号引桥长约107米，宽约16米，占地面积约1712平方米；5号引桥长约233米，宽约16米，占地面积约3728平方米；6号引桥长约286米，宽约16米，占地面积约4576平方米；1号至6号引桥总长度约为855米，总宽度约为16米，引桥总占地面积约为13680平方米。码头前沿面自东侧围栏处至最西侧系揽端长约1435米，宽约34米，占地面积约为48790平方米。兴华码头口岸限定区域总占地面积约为62470平方米。

（二）常熟长江港务有限公司码头：自南内档码头引桥卡口处至码头前沿北端入口处，引桥长约216米，宽约20米，占地面积约为4320平方米。码头前沿自最东侧系揽端至西侧围栏处长约359米，宽约40米，占地面积约为14360平方米。长江港务码头口岸限定区域总占地面积约为18680平方米。

（三）江苏常熟发电有限公司码头：自南起常熟电厂警务室引桥入口处至码头前沿北入口处，引桥长约1208米，宽约12.5米，占地面积约为15100平方米。码头前沿东半侧为常熟电厂码头区域，东西长约272米，南北宽约27.6米，占地面积约为7507平方米。常熟电厂码头口岸限定区域总占地面积约为22607平方米。

（四）华润电力（常熟）有限公司码头：与常熟电厂共用一个引桥（引桥区域管理由常熟电厂负责），自引桥进入码头前沿，西半侧为华润电厂码头限定区域，限定区域整体由作业面和栈桥两块区域组成，作业面东西长约232米，南北宽约27.6米，占地面积约为6403平方米。栈桥东西长约35米，南北宽约2米，占地面积约为70平方米。华润电厂码头口岸限定区域总占地面积约为6473平方米。

（五）常熟宏川石化仓储有限公司码头：引桥自卡口至码头前沿长约282.6米，宽约9.8米，引桥占地面积约为2769.5平方米。码头前沿东西长约113米，南北宽约13.5米，前沿侧面平台长约50米，宽约20米，码头前沿加侧面平台总占地面积约为2525.5平方米。宏川码头口岸限定区域总占地面积约为5295平方米。

（六）常熟宏智仓储有限公司码头：引桥自卡口至码头前沿长约266米，宽约10米，引桥占地面积约为2660平方米。码头前沿平台东西长约210米，南北宽约25米，占地面积约为5250平方米。宏智码头口岸限定区域总占地面积约为7910平方米。

（七）江苏理文造纸有限公司码头：自南江堤至码头北端入口处共4座引桥，1号引桥长约240米，宽约15米，占地面积约为3600平方米；2号引桥长约258.2米，宽约8米，占地面积约为2065.6平方米；3号引桥长约217.2米，宽约9米，占地面积约为1954.8平方米；4号引桥长约222.5米，宽约9米，占地面积约为2002.5平方米；4座引桥总占地面积约为9622.9平方米。码头前沿平台东西长约642米，南北宽约25米，面积约为16050平方米。理文码头口岸限定区域总占地面积约为25672.9平方米。

（八）芬欧汇川（中国）有限公司码头：东引桥自卡口至码头前沿面长约264米，宽约12.5米，占地面积约为3300平方米；西引桥自卡口至码头前沿面长约246.6米，宽约8米，占地面积约为1972.8平方米；东西2座引桥总占地面积约为5272.8平方米。码头多用途泊位前沿面东西长约140.3米，南北宽约20米，占地面积约为2806平方米；散货泊位前沿面东西长约91.7米，南北宽约为17.5米，占地面积约为1604.8平方米。芬欧汇川码头口岸限定区域总占地面积约为9683.6平方米。
（九）长春化工（江苏）有限公司码头：引桥自卡口至码头前沿面长约386米，宽约7米，占地面积约为2702平方米。码头前沿面由作业面、钢链桥、4处系缆平台组成，作业面东西长约78米，南北宽约25米，占地面积约为1950平方米；钢链桥长约129.5米，宽约2米，占地面积约为259平方米；4个系缆平台（其中上游1#、2#系缆平台长约9米，宽约9米，面积约为162平方米；下游3#、4#系缆平台长约8米，宽约8米，面积约为128平方米）总占地面积约为290平方米；前沿总面积约为2499平方米。长春码头口岸限定区域总占地面积约为5201平方米。
（十）常熟东港置业有限公司码头：引桥自卡口至码头前沿面长约173米，宽约10米，占地面积约为1730平方米。码头前沿平台东西长约332米，南北宽约25米，面积约为8300平方米。东港码头口岸限定区域总占地面积约为10030平方米。

（十一）常熟新泰港务有限公司码头：自南江堤至码头前沿北端入口处共3座引桥，1号引桥长约108.5米，宽约12米，占地面积约为1302平方米；2号引桥长约98.5米，宽约16米，占地面积约为1576平方米；3号引桥长约92.5米，宽约16米，占地面积约为1480平方米；3座引桥总占地面积约为4358平方米。码头前沿东侧围栏处至码头西侧系揽端长约694米，宽约30米，占地面积约为20820平方米。新泰码头口岸限定区域总占地面积约为25178平方米。

（十二）常熟亨通港务有限公司码头：码头东引桥长约90米，宽约9米，占地面积约为810平方米；码头西引桥长约110米，宽约9米，占地面积约为990平方米；东西引桥总占地面积约为1800平方米。码头前沿东侧围栏处至西侧系揽端长约357米，宽约25米，占地面积约为8925平方米。亨通码头口岸限定区域总占地面积约为10725平方米。
二、口岸限定区域管理要求
（一）出入境边防检查机关会同口岸有关管理部门通过物理隔离、电子门禁、电子围栏等方式对口岸限定区域实施封闭隔离，设置相应的通道、卡口或岗亭，设立口岸限定区域标识。

（二）出入境边防检查机关与有关职能部门按照职责分工加强协作，确保口岸限定区域内各类案（事）件及时、妥善处置，共同维护常熟市对外开放口岸安全畅通。

（三）出入境边防检查机关依法对本辖区口岸限定区域实施管理，维护正常出境入境秩序，对扰乱口岸限定区域管理秩序的行为，依法予以处罚。
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