附件4

电气焊作业检查用表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工称名称 | |  | | 建设单位 | |  |
| 施工单位 | |  | | 项目经理 | |  |
| 监理单位 | |  | | 项目总监 | |  |
| 序号 | 检查项目 | 主要检查内容 | | | | 检查情况 |
| 1 | 施工方案 | 专项方案是否履行审批程序；现场是否按审批通过的方案组织实施；应急预案是否审批。 | | | |  |
| 2 | 建库管理 | 建筑焊工、电焊机信息是否已入库；是否实现焊工、焊机“人、证、机”三位一体；是否通过动火作业审批平台办理动火作业许可证；监管二维码是否在动火作业现场张贴。 | | | |  |
| 3 | 安全措施 | 动火区域是否设置围挡和警戒标识；区域内通风、气体检测是否合格；区域内可燃物是否清除；安全技术交底是否执行并签字记录；消防灭火器材是否配备；应急处置措施是否已到位。 | | | |  |
| 4 | 人员 | 作业负责人、专职安全员是否到位；动火监护人是否到位，是否扫描监管二维码，核对动火人员、电气焊机以及时间、部位等相关信息；个人安全防护装备是否齐全。 | | | |  |
| 5 | 设备 | 设备是否已排空、置换、吹扫；设备是否有效隔离；阀门是否已上锁挂签；气瓶是否安全使用，是否保持安全距离；乙炔瓶是否使用回火器。 | | | |  |
| 6 | 动火作业 | 作业人员是否位于动火点的上风作业；是否按安全操作规程进行操作；作业中断超过30min，继续动火前是否按规定重新确定安全条件；动火作业结束后是否拍摄现场火种、残留物等清理情况并上传平台，是否对作业人员作业行为进行综合评价。 | | | |  |
| 检查整改情况 | |  | | | | |
| 施工单位签字盖章 | | | 监理单位签字盖章 | | 建设单位签字盖章 | |
|  | | |  | |  | |

检查时间： 年 月 日